Rilevamenti Carsulae:

GPS: 
Flaminia da sud a nord
Tetrapilo 1: 42.38.376N 12.33.456E
Tetrapilo 2: 42.38.400N 12.33.456E
Centro Tempietti: 42.38.372N 12.33.455E
4 metri a sud dell'arco: 42.38.507N 12.33.411E
4 metri a nord dell'arco: 42.38.514N 12.33.410E

METRO:
Tetrastilo1: 5,5m X 5,8m
Tetrastilo2: 6,3m X 6m
Zampe forse un metro?
Tempietti: 13,3m X 23m
Ogni tempietto: 13,3 X 10m
Corridoio tra i tempietti: 3,3m
Scalinata profonda 4,5m (alta forse 3m?)
Arco: luce 5m, profondità 4,7m, cementizio 3,10m, pedoni 1,6 e 2,1m. Tra l'arco centrale e quelli laterali c'era 3,3m di parete chiusa decorata.